მობილური ტელეფონების შესანახი კედლის სათავსო 
1. ზოგადი მოთხოვნები
მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს მობილური ტელეფონების შესანახი სათავსოს (ყუთის) დამზადება, რომელიც აკმაყოფილებს ქვემოთ მოცემულ ტექნიკურ და უსაფრთხოების მოთხოვნებს. კონსტრუქცია უნდა იყოს მყარი, გამძლე და უსაფრთხო სასწავლო დაწესებულებაში ექსპლუატაციისათვის.
2. კონსტრუქციული მახასიათებლები
2.1. კარკასი
· დამზადებული 18 მმ სისქის ლამინირებული მერქანბურბუშელოვანი ფილით;
· გარე ზომები: 40 სმ (სიგანე) × 50 სმ (სიმაღლე) × 26 სმ (სიღრმე);
· კარკასის პერიმეტრზე მოწყობილი უნდა იყოს დამატებითი ხის ჩარჩო, რომელიც უზრუნველყოფს კონსტრუქციის სიმტკიცეს და კარის მყარ დამაგრებას.
· ჩადგმული თარო დამაგრებულია კედლის სამონტაჟო კონსოლით, ყუთის კედელზე მყარად უსაფრთხოდ დასაფიქსირებად.


2.2. შიდა თაროები
ვერსია N1
· დამზადებული 4 მმ სისქის ფანერისგან;
· ფორმა დამზადებული ლაზერული ჭრის მეთოდით, სიზუსტისა და ერთგვაროვნების უზრუნველსაყოფად;
· თაროები (შიდა კონსტრუქცია) უნდა იყოს უძრავი. ექსპლუატაციის პროცესში არ მოხდეს მისი გადაადგილება ან დეფორმაცია;
· შიდა თარო უნდა მოიცავდეს 30 ინდივიდუალურ განყოფილებას;  
· შიდა თაროს სიღრმე -16 სმ;
· შიდა თაროს სიმაღლე-  4.3 სმ;
· შიდა თაროსა და კარს შორის თავისუფალი მანძილი - 6 სმ;
ვერსია N2
N1 ვერსიის ანალოგიური განსხვავებული მასალის (პლასტიკატი) გამოყენებით.
2.3. კარი
· დამზადებული 8 მმ სისქის ორგმინისგან;
· დამაგრებული ანჯამებზე;
· აღჭურვილი საკეტით, რომლის ხარისხი გათვლილი უნდა იყოს ყოველდღიური ინტენსიური მოხმარებისთვის.
· კარის ზომები: 34.5სმX45სმ
· კარი უნდა ფიქსირდებოდეს მყარად და უზრუნველყოფდეს შიგთავსის უსაფრთხო დაცვას.
3. დამაგრების სისტემა
· ყუთი განკუთვნილია კედელზე სამონტაჟოდ;
· კონსტრუქცია აღჭურვილი უნდა იყოს კედელზე დასაკიდი სამაგრებით;
· დამატებით უნდა გამოიყენებოდეს კედლის სამონტაჟო კონსოლი, რომელიც უზრუნველყოფს ყუთის კედელზე მყარ, უსაფრთხო და სტაბილურ ფიქსაციას;
· დამაგრების სისტემა უნდა იყოს გათვლილი სასწავლო სივრცეში უსაფრთხო გამოყენებისთვის.
4. უსაფრთხოება და ხარისხი
· კონსტრუქცია უნდა იყოს მტკიცე და გათვლილი ინტენსიური ყოველდღიური გამოყენებისთვის;
· ყველა დეტალი უნდა იყოს დამუშავებული ისე, რომ არ არსებობდეს ბასრი ან დაზიანების გამომწვევი კიდეები;
· მასალები უნდა იყოს ხარისხიანი და არ შეიცავდეს ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებებს.
· პრეტენდენტმა ტენდერის სტატუსის - "შერჩევა-შეფასება" ეტაპზე უნდა უზრუნველყოს 1 ერთეული სათავსოს ნიმუშის მიწოდება სატენდერო კომისიისთვის.
·  ნიმუშთან ერთად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა ან სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრის“ მიერ აკრედიტებული ორგანოს დასკვნა (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამის სფეროში აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი) ან სხვა აკრედიტებული პირის (ასეთ შემთხვევაში, დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული ქართულ ენაზე თარგმნილი და ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი) დასკვნა.
· წარმოდგენილი დასკვნით უნდა დგინდებოდეს ნიმუშის შესაბამისობა სატენდერო პირობებით დადგენილ მახასიათებლებთან.
· მიწოდების ეტაპზე დამკვეთი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მოითხოვოს შერჩევითად აღებული პროდუქტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი დასკვნა (არაუმეტეს 10 ერთეულისა). შერჩეული ნიმუშები არ უნდა იქნას გათვალისწინებული საერთო რაოდენობაში. შერჩეული ნიმუშების ექსპერტიზის ხარჯებს ფარავს მომწოდებელი.

5. გარანტია
მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს მინიმუმ 1 წლიანი გარანტია მიწოდებულ პროდუქციაზე.
მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს მობილური ტელეფონების შესანახი სათავსოების დანმვეთისთვის დაუზიანებლად მიწოდება. დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში, მომწოდებელია ვალდებულია 5 სამუშაო დღეში გამოასწოროს ხარვეზი.
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